onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/plclka
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/plwnr
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/pnads
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/pnblast
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/pla
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/pld
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/plhold
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/plholda
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/pnready
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/pnbterm
add wave -noupdate -divider {New Divider}
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/lbuscont0/pblkramwriteen
add wave -noupdate -format Literal /testbench/systemfpgatop0/lbuscont0/pblkramaddr
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/lbuscont0/pblkramdatain
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/lbuscont0/pblkramdataout
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/lbuscont0/blockramaccess
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/lbuscont0/blockramaccessq
add wave -noupdate -format Literal /testbench/systemfpgatop0/lbuscont0/ctrlstate
add wave -noupdate -divider {New Divider}
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/blockram0/pclk
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/blockram0/pwriteen
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/blockram0/paddr
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/blockram0/pdatain
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/blockram0/pdataout
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/blockram0/ram
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/blockram0/readaddr
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/lbuscont0/intaddr
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/pnfpgacs
add wave -noupdate -format Logic /testbench/peripheralfpgatop0/pnfpgacs
add wave -noupdate -divider {New Divider}
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/dspfpgatop0/lbusinterface0/intaddr
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/lbusinterface0/regwriteen
add wave -noupdate -format Logic -height 15 /testbench/dspfpgatop0/lbusinterface0/regwriteen2(21)
add wave -noupdate -format Logic -height 15 /testbench/dspfpgatop0/lbusinterface0/regwriteen2(20)
add wave -noupdate -format Logic -height 15 /testbench/dspfpgatop0/lbusinterface0/regwriteen2(19)
add wave -noupdate -format Logic -height 15 /testbench/dspfpgatop0/lbusinterface0/regwriteen2(18)
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/dspfpgatop0/lbusinterface0/writeregdata
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/lbusinterface0/regwriteen2
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal -expand /testbench/dspfpgatop0/lbusinterface0/regbank
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {5647604349 ps} 0}
WaveRestoreZoom {5647428400 ps} {5647727345 ps}
configure wave -namecolwidth 150
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 0
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
