onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -format Logic /testbench/peripheralfpgatop0/bscantrigger
add wave -noupdate -format Logic /testbench/peripheralfpgatop0/ascantrigger
add wave -noupdate -format Logic /testbench/peripheralfpgatop0/pprobesense
add wave -noupdate -format Literal /testbench/peripheralfpgatop0/pprobeaper
add wave -noupdate -format Logic /testbench/peripheralfpgatop0/pprobedsel
add wave -noupdate -format Logic /testbench/peripheralfpgatop0/pprobedclk
add wave -noupdate -format Logic /testbench/peripheralfpgatop0/pprobetx
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/peripheralfpgatop0/pprobedata
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/peripheralfpgatop0/encodermonitor0/pclicksperbscan
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal {/testbench/peripheralfpgatop0/encodermonitor0/serialresults(31 downto 0)}
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal {/testbench/peripheralfpgatop0/encodermonitor0/serialresults(63 downto 32)}
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal {/testbench/peripheralfpgatop0/encodermonitor0/serialresults(95 downto 64)}
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal {/testbench/peripheralfpgatop0/encodermonitor0/serialresults(127 downto 96)}
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal {/testbench/peripheralfpgatop0/encodermonitor0/serialresults(159 downto 128)}
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal {/testbench/peripheralfpgatop0/encodermonitor0/serialresults(191 downto 160)}
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {330135000 ps} 0} {{Cursor 2} {330615000 ps} 0}
WaveRestoreZoom {329371515 ps} {334562301 ps}
configure wave -namecolwidth 150
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 0
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
