onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -format Logic /testbench/lclka
add wave -noupdate -format Logic /testbench/nlreset
add wave -noupdate -format Literal /testbench/tobusmodel
add wave -noupdate -format Literal /testbench/frombusmodel
add wave -noupdate -format Logic /testbench/nsysramcs
add wave -noupdate -format Logic /testbench/nsysramwe
add wave -noupdate -format Logic /testbench/nsysramoe
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/la
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/ld
add wave -noupdate -format Logic /testbench/localbusmodel0/plhold
add wave -noupdate -format Logic /testbench/localbusmodel0/plholda
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/clockreset_1/pnresetout
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/pclock
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/paddress
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/pdatain
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/pdataout
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/a_we
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/b_dataread
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/b_we
add wave -noupdate -format Literal /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/b_address
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/b_datawrite
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/pbusy
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/pdoread
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/nen_command
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/plx_ld_o
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/pstxd
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/psrxd
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/ctrlclock
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/reset
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/pnreset
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/nreset
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/testled
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/control_1/uar_1/bufferdatapresent
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/controlfpgatop0/control_1/uar_1/dataout
add wave -noupdate -format Literal /testbench/controlfpgatop0/control_1/uar_1/pdataout
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/controlfpgatop0/seqtab_1/oversamplecount
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/finedelay
add wave -noupdate -format Logic /testbench/trigger
add wave -noupdate -format Logic /testbench/ack
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/seqtab_1/acken
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/seqtab_1/packstart
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/controlfpgatop0/pulse_1/repcount
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {5040789543 ps} 0} {{Cursor 2} {1135895404 ps} 0}
configure wave -namecolwidth 150
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 0
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
update
WaveRestoreZoom {4808279268 ps} {5222218015 ps}
