onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -format Logic /testbench/lclka
add wave -noupdate -format Logic /testbench/nlreset
add wave -noupdate -format Literal /testbench/tobusmodel
add wave -noupdate -format Literal /testbench/frombusmodel
add wave -noupdate -format Logic /testbench/nsysramcs
add wave -noupdate -format Logic /testbench/nsysramwe
add wave -noupdate -format Logic /testbench/nsysramoe
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/la
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/ld
add wave -noupdate -format Logic /testbench/localbusmodel0/plhold
add wave -noupdate -format Logic /testbench/localbusmodel0/plholda
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/clockreset_1/pnresetout
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/pclock
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/paddress
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/pdatain
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/pdataout
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/a_we
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/b_dataread
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/b_we
add wave -noupdate -format Literal /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/b_address
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/b_datawrite
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/pbusy
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/eeprom_1/pdoread
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/nen_command
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/systemfpgatop0/plx_ld_o
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/pstxd
add wave -noupdate -format Logic /testbench/systemfpgatop0/psrxd
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/ctrlclock
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/reset
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/pnreset
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/nreset
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/testled
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/control_1/uar_1/bufferdatapresent
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/controlfpgatop0/control_1/uar_1/dataout
add wave -noupdate -format Literal /testbench/controlfpgatop0/control_1/uar_1/pdataout
add wave -noupdate -divider DAC
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dac_ncs
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dac_sdi
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dac_clk
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/dacif/pdinaen
add wave -noupdate -format Literal /testbench/controlfpgatop0/dacif/pdina
add wave -noupdate -format Logic /testbench/triggerout
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/dacif/pdinben
add wave -noupdate -format Literal /testbench/controlfpgatop0/dacif/pdinb
add wave -noupdate -format Literal /testbench/controlfpgatop0/seqtableen
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/seqtab_1/a_we
add wave -noupdate -format Literal /testbench/controlfpgatop0/seqtab_1/tableno
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/bitportout(1)
add wave -noupdate -format Literal /testbench/controlfpgatop0/seqtab_1/paddress
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/seqtab_1/openable
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/controlfpgatop0/seqtab_1/seqtabledata
add wave -noupdate -format Literal /testbench/simctrl0/phvctrl
add wave -noupdate -format Literal /testbench/simctrl0/ptcgval
add wave -noupdate -format Logic /testbench/trigger
add wave -noupdate -format Logic /testbench/ack
add wave -noupdate -format Literal /testbench/controlfpgatop0/seqtab_1/tableno
add wave -noupdate -format Literal /testbench/controlfpgatop0/seqtab_1/tablerow
add wave -noupdate -format Literal -radix decimal /testbench/controlfpgatop0/pulse_1/repcount
add wave -noupdate -format Literal /testbench/controlfpgatop0/seqtab_1/skipcount
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/seqtab_1/pupdatetable
add wave -noupdate -format Logic /testbench/controlfpgatop0/seqtab_1/acken
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {5125548401 ps} 0} {{Cursor 2} {5092128259 ps} 0}
configure wave -namecolwidth 150
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 0
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
update
WaveRestoreZoom {4930232324 ps} {5134040404 ps}
