JedecChain;
FileRevision(JESDxxA);
/* NoviceMode */
/* Active Mode PFF */
/* Mode BS */
/* Mode SS */
/* Mode SM */
/* Mode BSFILE */
/* Mode HW140 */
/* Supermode FileMode */
/* ConfigDevice PFF "xc18v01" 0 0 */
/* PromDevice "xc18v01" 131072 */
/* Serial */
/* ConfigDevicePath ("d:\jgelectronics\ndt\root\rapidaq\fw\systemfpga\xilinx/") */
/* Format mcs */
/* FillValue FF */
/* BitSwap FALSE */
/* LoadDirection UP */
/* Collection "SystemFPGA" */
/* Version 0 "0" */
/* ConcurrentChain 0 */
 P ActionCode(Cfg)
  Device
   PartName(xc2s50)
   File("D:\JGElectronics\NDT\root\rapidaq\fw\SystemFpga\xilinx\systemfpgatop.bit")
  ;
ChainEnd;
