onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/pnreset
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/padc_2xclk
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/padc_data
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/psampleen
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/palltriggers
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/plasttrigger
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/pgateenables
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/pstartcapture
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/pcapturedone
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/p8bitstore
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/p8bitvalues
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/pnumofsamples
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/pcscanstartaddr
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/pstoragemode
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/presetelemnum
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/presetascanaddr
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/presetcscanaddr
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/penc0data
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/penc1data
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/penc2data
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/penc3data
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/penc4data
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/penc5data
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/pgatedata
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/pgateselect
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/psram_ncs
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/psram_nwe
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/psramdata
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/psramaddr
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/initialdelay1
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/initialdelay2
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/initialdelay3
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/adc_data
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/adc_data_delayed
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/datacount
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/datacounteqone
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/sramaddrcount
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/ascanaddr
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/cscanaddr
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/addrcountsel
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/addrcountload
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/addrcountinc
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/addrcount
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/ascanaddrsave
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/cscanaddrsave
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/sram_ncs
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/csactive
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/weactive
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/sram_nwe
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/sramdatasel
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/sramdatasel3
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/sramdata
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/indexcount
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/storedcount
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/currentgate
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/gateenables
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/nomoregates
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/encoderdata
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/encdatasel
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/nextdataready
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/storecscanen
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/acrc
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/bcrc
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/crch
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/acrcrst
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/bcrcrst
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/acrcen
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/bcrcen
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/acrchen
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/bcrchen
add wave -noupdate -format Literal /testbench/dspfpgatop0/sramwritectrl0/ctrlstate
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/triggergenerator0/bscanactive
add wave -noupdate -format Logic /testbench/dspfpgatop0/lastascan
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {58742667 ps} 0}
configure wave -namecolwidth 150
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 0
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
update
WaveRestoreZoom {40131129 ps} {73282931 ps}
